**报 价 表**

采购项目名称：广西工贸职业技术学校美发与形象设计实训室采购

采购项目编号：GXGL2025-J1-000012-GLHC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、型号规格、生产厂家** | **数量①** | **单位** | **技术参数及性能配置要求** | **单价②** | **单项合价****（元）****③=①×②** | **备注** |
| **一、美发与形象设计实训室** |
| 1 | 美发推车 | 国产、定制、定制 | 5 | 张 | 37x53x95cm，材质：不锈钢+ABS。 | 320 | 1600 | 无 |
| 2 | 头模 | 国产、定制、定制 | 10 | 个 | 颜色：有妆黑色。规格：50CM。功能：电棒造型、烫发染发、吹风精剪。配支架。 | 220 | 2200 | 无 |
| 3 | 智能恒温数码烫发机器 | 国产、定制、定制 | 3 | 台 | 产品颜色：黑色/白色。整机高度：140cm机身材质：ABS+五金控温类别：独立控温。输出电压：24V。输出功率：600W/50～60Hz。操作面板：全触摸屏数显。机器温度：40-160°调节。机器时间：0-30分钟。 | 1060 | 3180 | 无 |
| 4 | 焗油机 | 国产、定制、定制 | 3 | 台 | 产品颜色：黑色/白色。整机高度：140cm。机身材质：ABS+五金。控温类别：独立控温。输出电压：24V。输出功率：600W/50～60Hz。操作面板：全触摸屏数显。机器温度：40-160°调节。机器时间：0-30分钟。 | 290 | 870 | 无 |
| 5 | 无线蓝牙音响 | 华璨、蓝牙麦克风:HC-BTTX-600+;蓝牙音箱：AS-40B+、北京华璨电子有限公司  | 1 | 套 | 一、蓝牙麦克风1个1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用。2.系统采用近距离联接机制，对频范围5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角。3.发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用。4.可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。5.音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围25CM。6.发射器小巧、轻便，便于携带。▲7.发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器。▲8.具有激光教鞭功能。9.具有麦克风音量调节功能。▲10.具有闲置静音，防止啸叫技术。11.发射使用频率：2402 – 2480 MHz。12.调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian。13.发射功率：2.5 mW。14.有效接收距离：15米以内。15.拾音范围：60度夹角，心型指向，距离25CM。16.连续使用时间：20小时以上。▲17.蓝牙设备产品符合国家射频法令SRRC规定，响应文件中我单位提供相关证书复印件，要求证书网上可查询，设备名称是蓝牙设备并提供官网查询结果截图。二、蓝牙无线音箱一对1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。2.使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。3.调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian。4.蓝牙自动扫描、配对、锁定。5.输出功率：60W\*2，蓝牙音箱输出音量100 dB(含)。音量在距离音箱5米时70 db。6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。7.灵敏度：-80dBm。8.PC输入接口：双路立体声RCA插孔\*19.输出接口：全频输出60W功率端子\*1。10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。11.音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能；12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保邻近教室之间互不干扰。13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 | 2300 | 2300 | 无 |
| 6 | 移动推车实训录播 | 中广上洋、SoLab M20 、北京中广上洋科技股份有限公司 | 1 | 套 | 一、一体化实训推车（硬件）1.一体化推车集控制屏、展示屏、万向臂拍摄、全景拍摄、机柜箱体、移动底座于一体，高度集成化，满足移动教学需求。▲2.一体化教学推车配备有独立双屏，一个为触摸式实训主机，方便教师操作。另一个为展示屏，用于学生观看。双屏均配备有万向可调支架，可实现水平、垂直、俯仰角度上的调节，保障教学过程中，师生都有最佳观看视角。3.实训主机屏幕和展示屏幕尺寸21.5英寸，亮度300 cd/m²。4.为保证各种场景的灵活覆盖拍摄，一体化推车高度要求1800毫米。5.一体化推车配备专业多功能万向臂，展开长度1.15米，转臂可折叠收缩，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁，可水平360度旋转，第二关节可垂直角度45度任意悬停，第三关节配备特写摄像机，并提供操作把手，支持水平方向540度及以上旋转，支持垂直方向180度及以上旋转，满足多角度拍摄及录制需要。6.一体化推车配备把手，底部采用高硬度承重板，流线型防撞设计，安装4组医用级防缠绕式静音万向轮，均带有刹车装置，便于在不同的教学场地推拉移动。▲7.一体化推车配备头戴式和手持式，两支无线麦克风，分别用于教师和学生声音的录制与扩声。无线麦克风频率范围：UHF500MHz-930MHz，信噪比：96dB，频率响应：30Hz-18KHz，失真度：<0.1%，动态范围：96dB，频点数：25个。8.一体化推车配备扩声音箱，频率响应：180 Hz-20 KHZ，灵敏度：700mv+50mv，阻抗：4Ω\*2，喇叭尺寸：52 mm。9.一体化推车厢体内配备无线发射天线，可将实操演示画面无线传输至其他大屏幕。10.一体化推车配备1个HDMI输入接口，用于连接教师笔记本电脑，可在教学过程中展示笔记本电脑中的课件等内容；一体化推车箱体配备2个网络接口，可连接公网和局域网络；一体化推车箱体内置Wifi，实现便捷联网；一体化推车实训主机配备3个USB接口；一体化推车箱体配备扩声音箱，带有音量调节旋钮，可调音量。11.一体化推车箱体顶面配置有显示屏和电源控制开关，可显示电池容量与电压，操作时无需打开机柜，可一键控制设备电源开关；推车内置电源管理模块，配备三元锂电池。箱体外侧配备充电插头，实现便捷充电。电池标称容量：100AH，标称电压12V，续航时长：8小时。12.触摸式实训主机配备触摸屏，集实训教学演示，录制、直播、回放、教学资源展示等功能于一身。13.触摸式实训主机内置8核心处理器，主频2.4GHz，内存8GB，内置硬盘1TB。二、一体化实训推车（软件）1.支持实训示范操作画面的实时观看，教师在实训主机触摸屏上选择万向臂摄像机、教师摄像机、无线摄像机以及电脑画面，画面会在展示屏上显示输出；点击录制，可实时录制教学示范操作片段，录制完成后，马上可以进行点播，实现示范操作的教学讲解，并方便地多次回看。▲2.多路画面同步录制功能：支持多路视频同步录制，以适应课程的精细剪辑要求。可对教师画面、操作特写、教师电脑、无线摄像机画面、合成画面同时录制并独立保存。系统支持多路视频画面的点播回放。（竞标时我单位提供软件界面截图）▲3.提供多种录制分辨率选项，支持3840\*2160、1920\*1080、1280\*720，以满足不同要求下的后期制作。（竞标时我单位提供软件界面截图）4.系统支持多流多址的推流直播功能：支持5路通道画面的推流直播，支持8个目标地址的推流直播，以满足多平台直播实训教学的需要。（竞标时我单位提供软件界面截图）5.系统提供多种推流分辨率选项，支持3840\*2160、1920\*1080、1280\*720、960x544、640x360，以满足不同观看方式下的直播要求。（竞标时我单位提供软件界面截图）6.支持视频画面在展示屏上显示的同时，教师在触摸屏上触控上下左右或推拉按钮，操作摄像机镜头运动，对操作时的局部画面进行拍摄。7.系统支持对摄像机画面进行控制，无需登录后台网页，教师可在触摸屏上放大缩小摄像机画面，选择拍摄预置位或者设定预置位。支持不同摄像机的控制，教师切换摄像机画面时，系统同步切换控制通道。8.系统支持对教师电脑的画面和声音实时采集，支持通过实训车的音箱外放教师电脑的声音，支持通过无线投屏方式，在其他大屏上显示教师电脑的画面并外放声音。9.支持虚拟摄像机信号输出，方便结合腾讯会议、钉钉等第三方视频会议系统，满足远程互动教学。10.支持远程操作与维护，通过浏览器访问录播主机即可进行操作控制以及参数设定。11.为适应教室、户外多种场景的音频应用需求，系统提供音量、降噪、增益等多种音频参数设定。12.支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率和网络使用率。13.系统支持无线视频源的接入，可对该信号进行实时直播及录制。14.系统支持对视频文件进行搜索、下载。三、实操特写摄像机（实操特写摄像机包含于实训车内）1.采用1/2.8 英寸、840万像素的UHD CMOS传感器，画质可达4K60FPS，并向下兼容1080P、720P等多种分辨率。2.采用长焦镜头，支持20×光学变焦，广角端水平视场角达61.2°。3.机身自带8个轻触按键，无需遥控器即可快速控制摄像机，功能包括：ZOOM操作，聚焦操作，亮度调整，菜单控制，图像冻结和模式切换。4.设备自带全功能网页，可通过浏览器远程完成所有功能的配置和应用。5.支持4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60 等信号格式。6.支持对焦方式 自动或手动对焦。7.照度 0.5Lux 。8.快门 1/30s ~ 1/10000s 。9.支持自动 , 室内，室外，一键式，手动，指定色温等白平衡模式。10.支持HDR和背光补偿。11.支持2D/3D数字降噪。12.信噪比55dB。 | 58800 | 58800 | 无 |
| 7 | 烘干机 | 小天鹅、TH100-HL02T、无锡小天鹅股份有限公司 | 2 | 台 | 黄金56℃热泵干衣564mm超薄微缝嵌入360°自由柔烘不缠绕健康空净级过滤毛屑烘干除菌螨有效杀菌清新空气去味除尘羽绒服专烘蓬松柔软电压220V冷风功率550W毛重55kg箱体材质金属 | 4200 | 8400 | 无 |
| 8 | 洗手池 | 国产、定制、定制 | 1 | 个 | 台面为石英石，两个池位，配两个水龙头+角阀，底下用柜体封闭。 | 2997 | 2997 | 无 |
| 9 | 网络连接器 | 信锐、RS3320-28M-SI-24T-V2、深圳市信锐网科技术有限公司 | 1 | 台 | ▲1.千兆电口8个、千兆光口4个、1个Console口。2.交换性能336 Gbps，包转发率27 Mpps。3.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-20°C～70°C。4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活地进行切换。▲5.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。（竞标时我单位提供截图证明材料）6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。7.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。8.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度地减少端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。9.支持MAC地址自动学习。▲10.为提高设备可靠性，支持M-LAG技术。（竞标时我单位提供截图证明材料）▲11.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。（竞标时我单位提供平台功能截图证明）12.支持控制器统一管理，调试，运维。▲13.为禁止非法终端（例如私接路由器)接入，支持终端类型库，能自动识别PC电脑终端、路由器、监控摄像头终端设备等。（竞标时我单位提供终端类型识别库截图证明）14.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。15.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。16.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。▲17.支持通过控制器平台对交换机端口进行开启与关闭。（竞标时我单位提供平台功能截图证明）▲18.支持安全状态页面中显示安全事件。（竞标时我单位提供功能截图证明）19.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。20.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。▲21.为实现远程运维，支持通过手机APP对交换机进行管理。（竞标时我单位提供功能截图证明） | 2300 | 2300 | 无 |
| 10 | 制度牌 | 国产、定制、定制 | 2 | 块 | 1.600mm\*800mm，图片收集，文字剪辑，文化排版。2.面封装饰板，pvc板电脑激光切割刻板。3.防潮处理，机械喷漆； 激光水平仪辅助安装，包工包料。 | 300 | 600 | 无 |
| 11 | 文化墙宣传 | 国产、定制、定制 | 12 | m2 | 1.图片收集，文字剪辑，文化设计排版。2.面封装饰板，pvc板电脑激光切割刻板。3.防潮处理，机械喷漆； 激光水平仪辅助安装，包工包料。 | 490 | 5880 | 无 |
| 12 | 搬运及修复 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 从3楼将原有的化妆台搬运至现在的实训室，搬走后，帮助修复墙上的腻子。 | 3000 | 3000 | 无 |
| 13 | 平板 | 联想、TB330FU、联想(北京)有限公司 | 42 | 台 | 操作系统：Android 存储容量：128GB 处理器型号：MTG G88 系统内存：8GB CPU核数：其他 屏幕尺寸：10.95英寸 屏幕分辨率：1920×1200 WIFI功能：支持 | 1620 | 68040 | 无 |
| 14 | 路由器 | 华为、BB7 PRO、华为终端有限公司 | 2 | 台 | 1.无线速率：2.4GHz理论协商速率为688Mbps；5GHz理论协商速率为5765Mbps；理论协商速率总和6453Mbps。2.无线频段：2.4GHz&5GHz，支持双频优选。3.有线网络接口：WAN和LAN接口自适应：入户网线可以插任意一个网口，均可以上网。4.4个（WAN/LAN自适应，10/100/2500M自适应速率的以太网接口）5.频率范围：2.4GHz:2.4-2.483 GHz;5GHz:5.15-5.35 GHz, 5.725~5.85 GHz。 | 719 | 1438 | 无 |
| 15 | 冰箱 | 海尔、BCD-272WDCI、青岛海尔电冰箱有限公司 | 1 | 台 | 箱门结构：两门总容积(L)：272面板颜色：圣多斯银面板材质：彩晶能效等级：2级压缩机：变频制冷方式：风冷控温方式：电脑控温按键方式：触摸重量(kg)：65产品尺寸(宽\*高\*深)mm：578\*1722\*635额定电压(V)：220额定频率(Hz)：50冷藏室容积(L)：178冷冻室容积(L)：94综合耗电量(kW·h/24h)：0.67噪声dB(A)：38冷冻能力(kg/12h)：4 | 3120 | 3120 | 无 |
| 16 | 打印机耗材 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 鼓架2个，废粉盒一个，油墨 3个。 | 560 | 560 | 无 |
| 17 | 手机支架 | 国产、定制、定制 | 6 | 个 | 1.7米+充电拍照遥控器+单小补光灯拍摄长度180cm的收纳长度仅28cm360度全景物理云台实心钢三角支架远程遥控双轴防抖手柄 | 168 | 1008 | 无 |
| 18 | 安装辅助材料 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 多媒体安装所需要的音箱线/信号线/音箱插头等线材一批，包含实训室设备安装调试费。 | 13692 | 13692 | 无 |
| **二、教室环境装饰** |
| 1 | 拆旧 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 | 1.指定垃圾存放点。拆除原石膏板吊顶电路、灯具、风扇 。 2.垃圾搬运及运输。3.人工搬运材料及垃圾费。 | 50 | 4250 | 无 |
| 2 | 铝扣板吊顶 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 |  600\*600铝扣板  | 180 | 15300 | 无 |
| 3 | 埃特板边顶 | 国产、定制、定制 | 37 | m | 吊杆采用螺纹杆，间距900mm，主龙骨厚度为1、0mm，间距为900mm，次龙骨壁厚为0、6mm，次龙骨中心间距为300x600，安装埃特板的自功螺丝帽沉入板面0、5-1、0mm，但不使直面破损，内垫两层吸音棉，造型吊顶周边挂板采用18mm厚细木工板，板外侧覆单层9、5mm埃特板。 | 180 | 6660 | 无 |
| 4 | 墙面刮腻子乳胶漆 | 国产、定制、定制 | 150 | m2 | 1.基层处理。2.刮腻子两遍。3.净味内墙漆一底二面。4.浅色漆不超过两色。 | 55 | 8250 | 无 |
| 5 | 墙上吊柜 | 国产、定制、定制 | 12 | m2 | 定制墙上储物吊柜，深度25公分，没有门扇。1.板材采用优质三聚氰胺板制作，基材采用E1级优质环保刨花板，甲醛释放量2.5～2.7mg/100g，含水率12%，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。2.五金配件：采用优质铰链，优质导轨；平滑度及滑动性好，承载力强，安全系数高。锁、连接件等所有五金件均通过国际标准盐雾测试18小时以上。3.胶粘剂：胶粘剂：采用优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 | 1000 | 12000 | 无 |
| 6 | 窗帘盒 | 国产、定制、定制 | 8 | m | 16mm大芯板龙骨架，九厘夹板造型墙涂防火漆、辅料费、机械费等。 | 175 | 1400 | 无 |
| 7 | 窗帘 | 国产、定制、定制 | 16 | m | 包含轨道。布带。挂钩。以及相关的其他配件和辅料等，滑轨采用静音技术，滑轨所用材料的硬 度指标达到国标要求，摩擦系数0.01。一、窗帘材质\*成分：阻燃涤纶，1.经向和纬向承受25磅的拉伸强度。2.光照色牢度：达到4级，保证产品不褪色。3.干/湿摩擦：3级。二、窗帘性能1.窗帘进行防水、防腐、防蛀和防尘处理，能防止尘螨及霉菌等，帘布不易吸附灰尘、天气干燥也不带静电，防潮防霉。耐化学性，且具有抗虫蛀功能。2.帘布经过特殊定型处理、洗涤后不变形。3.表面无明显疵点，包括破洞、跳纱、油污等。4.水洗色牢度：洗涤五次色牢度在3级以上，即肉眼观看无明显色差。5.光照色牢度按国家标准测试方式，3个月中阳光直射部位的面料颜色无明显变化。6.防紫外线、绿色环保无污染、可水洗干洗、无毒无味无挥发且隔热、吸音效果，满足国家相关消防和环保要求。三、\*阻燃性能1.阻燃：布面无异味、不发硬、不变潮、不析粉（LOI34，达到国家GB20286:2006阻燃一级），阻燃性永久不丢失（洗涤50次以后阻燃效果不改变）。2.多次洗涤仍保持阻燃性能（洗涤50次以后阻燃效果不改变）。3.GB20286-2006, LOI=33%～40%（经50次水洗) 。4.产品通过GB20286-2006国家阻燃1级标准，氧指数32％、续燃时间5秒、平均阴燃时间5秒、平均损毁长度150mm、烟密度15、耐水洗50次。 | 180 | 2880 | 无 |
| 8 | 给水排水 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 5管排水25pvc给水管60米开挖打卡回填 | 3800 | 3800 | 无 |
| 9 | 拉主电 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 10平方电线拉到教室 | 3000 | 3000 | 无 |
| 10 | 配电箱 | 国产、定制、定制 | 1 | 个 | 1.配电箱（柜）的生产制造符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251、4 对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。2.配电箱（柜）、开关箱安装使用符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。3.配电箱（柜）、开关箱分设N 线、PE 线端子板，进出线通过端子板做可靠连接。N 线端子板与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线通过N 线端子板连接；PE 线通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接采用电气连接，电气连接点的数量比箱体内回路数量多2 个，1 个为PE 线进箱体的连接点，1 个为重复接地的连接点。4.电器元件选用符合GB/4048、2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 | 600 | 600 | 无 |
| 11 | 强电布线 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 | 除特殊要求外，暗盒之间的距离至暗盒之间的距离为10mm；16mm的PVC管开槽深度20mm，20mm的PVC管开槽深度25mm，线槽外观横平竖直，大小均匀；电缆走线桥架螺丝固定，接口处采用专用的对接设备达到无缝接口；直管管径利用率50%～60%，弯管管径利用率为40%～50%；暗管直线敷设长度超过30米时，中间加装过线盒，暗管弯曲半径不小于该管外径的6-10倍；暗管内没有各种线缆接头。 | 130 | 11050 | 无 |
| 12 | 五孔插座 | 国产、定制、定制 | 14 | 套 | 五孔插座 | 40 | 560 | 无 |
| 13 | 漏电断路器 | 国产、定制、定制 | 8 | 个 | 包括人工安装费、辅料费、机械费等超出另外计算 | 110 | 880 | 无 |
| 14 | 单联单控开关 | 国产、定制、定制 | 2 | 套 | 单联控开关 | 40 | 80 | 无 |
| 15 | 筒灯 | 国产、定制、定制 | 36 | 盏 | 12W筒灯1.采用2835LED芯片，发光均匀，流明度高，光色一致性好，光衰小，显指高，寿命更长。2.采用阻燃电源盒，绝缘套管有效保护电线，防止短路及损坏，接口处用4颗螺丝固定电路板，有效防止断线或接触不良。3.灯面采用三菱V级防眩目PMMA透镜，晶莹剔透，透光率好，并可有效防眩目。 | 80 | 2880 | 无 |
| 16 | LED灯 | 国产、定制、定制 | 8 | 个 | 含教室所需要的装饰吊灯12个，光源充足，灯光柔和，保护视力。LED工艺： 喷漆磨砂光。 《60CM\*60CM LED大灯或直径60CM的LED大灯》。白光。带光源电压： 111V～240V（含）功率： 21W（含)-30W. PMMA高透光率灯罩灯身辅材质： 高温烤漆两遍。白色做底漆再喷彩色。 优质亚克力板ABS+五金底盘质保2年，产品符合GB24906-2010和GB 17743-2007的标准。包括人工安装费、辅料费、机械费等。 | 200 | 1600 | 无 |
| 17 | 垃圾清运及工程保洁 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 | 垃圾清运及工程保洁 | 30 | 2550 | 无 |
| **三、洗衣房** |
| 1 | 屋顶彩钢瓦 | 国产、定制、定制 | 25 | m2 | 人工加装彩钢瓦 | 180 | 4500 | 无 |
| 2 | 铝扣板 | 国产、定制、定制 | 24 | m2 | 600\*600铝扣板龙骨吊杆人工安装 | 180 | 4320 | 无 |
| 3 | 强电布线 | 国产、定制、定制 | 24 | m2 | 除特殊要求外，暗盒之间的距离至暗盒之间的距离为10mm；16mm的PVC管开槽深度20mm，20mm的PVC管开槽深度25mm，线槽外观横平竖直，大小均匀；电缆走线桥架螺丝固定，接口处采用专用的对接设备达到无缝接口；直管管径利用率50%～60%，弯管管径利用率为40%～50%；暗管直线敷设长度超过30米时，中间加装过线盒，暗管弯曲半径不小于该管外径的6-10倍；暗管内没有各种线缆接头。 | 130 | 3120 | 无 |
| 4 | 给水排水 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 进排水安装 | 3800 | 3800 | 无 |
| 5 | 挖排水沟 | 国产、定制、定制 | 15 | 米 | 人工开挖，400mm宽，土头装车外运。 | 260 | 3900 | 无 |
| 6 | 成品排水沟 | 国产、定制、定制 | 10 | 米 | 红砖，水泥沙浆，人工，单面批灰，压光，水沟两边回填水泥沙浆。 | 180 | 1800 | 无 |
| 7 | 水沟底部水泥沙浆硬化 | 国产、定制、定制 | 10 | 米 | 水沟底部用水泥沙浆做硬化，表面压光，做好排水坡度。 | 120 | 1200 | 无 |
| 8 | 水沟盖板 | 国产、定制、定制 | 10 | 米 | 镀锌铁质盖板，300\*600mm。 | 220 | 2200 | 无 |
| 9 | 主电 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 30米10平方两厢电 | 1800 | 1800 | 无 |
| 10 | 墙面漆 | 国产、定制、定制 | 60 | m2 | 防锈喷漆 | 50 | 3000 | 无 |
| 11 | 配电箱 | 国产、定制、定制 | 1 | 个 | 配电箱（柜）、开关箱分设N 线、PE 线端子板，进出线通过端子板做可靠连接。N 线端子板与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线通过N 线端子板连接；PE 线通过PE 线端子板连接。 | 650 | 650 | 无 |
| 12 | 五孔插座 | 国产、定制、定制 | 5 | 套 | 五孔插座 | 60 | 300 | 无 |
| 13 | 单联单控开关 | 国产、定制、定制 | 1 | 套 | 单联单控开关 | 50 | 50 | 无 |
| 14 | 铺地砖 | 国产、定制、定制 | 25 | ㎡ | 办公室地面新铺瓷砖，人工，材料，水泥，沙，材料的运输，搬运。 | 200 | 5000 | 无 |
| 15 | 铝合金窗 | 国产、定制、定制 | 3 | ㎡ | 开一扇铝合金窗 | 1000 | 3000 | 无 |
| 16 | LED灯盘 | 国产、定制、定制 | 2 | 个 | 600\*600明装吸顶灯，白光，人工安装 | 200 | 400 | 无 |
| 17 | 防盗门 |  | 1 | 樘 | 入户防盗门，900×2100mm | 2200 | 2200 | 无 |
| 总报价（人民币大写）： **贰拾玖万捌仟玖佰陆拾伍元整**（￥： **298965.00**元） |
| 交货时间：自签订合同之日起45个日历天内安装调试完毕并通过初步验收 |
| 交货地点：采购人指定地点 |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”“数量”“单位”“单价”“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

谈判供应商名称（盖章）：广西南宁溶洽科技有限公司

报价时间：2025年7月24日