**报 价 表**

采购项目名称：广西工贸职业技术学校美发与形象设计实训室采购

采购项目编号：GXGL2025-J1-000012-GLHC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、型号规格、生产厂家** | **数量①** | **单位** | **技术参数及性能配置要求** | **单价②** | **单项合价**  **（元）**  **③=①×②** | **备注** |
| **一、美发与形象设计实训室** | | | | | | | | |
| 1 | 美发推车 | 国产、定制、定制 | 5 | 张 | 37x53x95cm，材质：不锈钢+ABS。 | 320 | 1600 | 无 |
| 2 | 头模 | 国产、定制、定制 | 10 | 个 | 颜色：有妆黑色。  规格：50CM。  功能：电棒造型、烫发染发、吹风精剪。  配支架。 | 220 | 2200 | 无 |
| 3 | 智能恒温数码烫发机器 | 国产、定制、定制 | 3 | 台 | 产品颜色：黑色/白色。  整机高度：140cm  机身材质：ABS+五金  控温类别：独立控温。  输出电压：24V。  输出功率：600W/50～60Hz。  操作面板：全触摸屏数显。  机器温度：40-160°调节。  机器时间：0-30分钟。 | 1060 | 3180 | 无 |
| 4 | 焗油机 | 国产、定制、定制 | 3 | 台 | 产品颜色：黑色/白色。  整机高度：140cm。  机身材质：ABS+五金。  控温类别：独立控温。  输出电压：24V。  输出功率：600W/50～60Hz。  操作面板：全触摸屏数显。  机器温度：40-160°调节。  机器时间：0-30分钟。 | 290 | 870 | 无 |
| 5 | 无线蓝牙音响 | 华璨、蓝牙麦克风:HC-BTTX-600+;蓝牙音箱：AS-40B+、北京华璨电子有限公司 | 1 | 套 | 一、蓝牙麦克风1个  1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用。  2.系统采用近距离联接机制，对频范围5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角。  3.发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用。  4.可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。  5.音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围25CM。  6.发射器小巧、轻便，便于携带。  ▲7.发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器。  ▲8.具有激光教鞭功能。  9.具有麦克风音量调节功能。  ▲10.具有闲置静音，防止啸叫技术。  11.发射使用频率：2402 – 2480 MHz。  12.调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian。  13.发射功率：2.5 mW。  14.有效接收距离：15米以内。  15.拾音范围：60度夹角，心型指向，距离25CM。  16.连续使用时间：20小时以上。  ▲17.蓝牙设备产品符合国家射频法令SRRC规定，响应文件中我单位提供相关证书复印件，要求证书网上可查询，设备名称是蓝牙设备并提供官网查询结果截图。  二、蓝牙无线音箱一对  1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。  2.使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。  3.调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian。  4.蓝牙自动扫描、配对、锁定。  5.输出功率：60W\*2，蓝牙音箱输出音量100 dB(含)。音量在距离音箱5米时70 db。  6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。  7.灵敏度：-80dBm。  8.PC输入接口：双路立体声RCA插孔\*1  9.输出接口：全频输出60W功率端子\*1。  10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。  11.音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能；  12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保邻近教室之间互不干扰。  13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 | 2300 | 2300 | 无 |
| 6 | 移动推车实训录播 | 中广上洋、SoLab M20 、北京中广上洋科技股份有限公司 | 1 | 套 | 一、一体化实训推车（硬件）  1.一体化推车集控制屏、展示屏、万向臂拍摄、全景拍摄、机柜箱体、移动底座于一体，高度集成化，满足移动教学需求。  ▲2.一体化教学推车配备有独立双屏，一个为触摸式实训主机，方便教师操作。另一个为展示屏，用于学生观看。双屏均配备有万向可调支架，可实现水平、垂直、俯仰角度上的调节，保障教学过程中，师生都有最佳观看视角。  3.实训主机屏幕和展示屏幕尺寸21.5英寸，亮度300 cd/m²。  4.为保证各种场景的灵活覆盖拍摄，一体化推车高度要求1800毫米。  5.一体化推车配备专业多功能万向臂，展开长度1.15米，转臂可折叠收缩，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁，可水平360度旋转，第二关节可垂直角度45度任意悬停，第三关节配备特写摄像机，并提供操作把手，支持水平方向540度及以上旋转，支持垂直方向180度及以上旋转，满足多角度拍摄及录制需要。  6.一体化推车配备把手，底部采用高硬度承重板，流线型防撞设计，安装4组医用级防缠绕式静音万向轮，均带有刹车装置，便于在不同的教学场地推拉移动。  ▲7.一体化推车配备头戴式和手持式，两支无线麦克风，分别用于教师和学生声音的录制与扩声。无线麦克风频率范围：UHF500MHz-930MHz，信噪比：96dB，频率响应：30Hz-18KHz，失真度：<0.1%，动态范围：96dB，频点数：25个。  8.一体化推车配备扩声音箱，频率响应：180 Hz-20 KHZ，灵敏度：700mv+50mv，阻抗：4Ω\*2，喇叭尺寸：52 mm。  9.一体化推车厢体内配备无线发射天线，可将实操演示画面无线传输至其他大屏幕。  10.一体化推车配备1个HDMI输入接口，用于连接教师笔记本电脑，可在教学过程中展示笔记本电脑中的课件等内容；一体化推车箱体配备2个网络接口，可连接公网和局域网络；一体化推车箱体内置Wifi，实现便捷联网；一体化推车实训主机配备3个USB接口；一体化推车箱体配备扩声音箱，带有音量调节旋钮，可调音量。  11.一体化推车箱体顶面配置有显示屏和电源控制开关，可显示电池容量与电压，操作时无需打开机柜，可一键控制设备电源开关；推车内置电源管理模块，配备三元锂电池。箱体外侧配备充电插头，实现便捷充电。电池标称容量：100AH，标称电压12V，续航时长：8小时。  12.触摸式实训主机配备触摸屏，集实训教学演示，录制、直播、回放、教学资源展示等功能于一身。  13.触摸式实训主机内置8核心处理器，主频2.4GHz，内存8GB，内置硬盘1TB。  二、一体化实训推车（软件）  1.支持实训示范操作画面的实时观看，教师在实训主机触摸屏上选择万向臂摄像机、教师摄像机、无线摄像机以及电脑画面，画面会在展示屏上显示输出；点击录制，可实时录制教学示范操作片段，录制完成后，马上可以进行点播，实现示范操作的教学讲解，并方便地多次回看。  ▲2.多路画面同步录制功能：支持多路视频同步录制，以适应课程的精细剪辑要求。可对教师画面、操作特写、教师电脑、无线摄像机画面、合成画面同时录制并独立保存。系统支持多路视频画面的点播回放。（竞标时我单位提供软件界面截图）  ▲3.提供多种录制分辨率选项，支持3840\*2160、1920\*1080、1280\*720，以满足不同要求下的后期制作。（竞标时我单位提供软件界面截图）  4.系统支持多流多址的推流直播功能：支持5路通道画面的推流直播，支持8个目标地址的推流直播，以满足多平台直播实训教学的需要。（竞标时我单位提供软件界面截图）  5.系统提供多种推流分辨率选项，支持3840\*2160、1920\*1080、1280\*720、960x544、640x360，以满足不同观看方式下的直播要求。（竞标时我单位提供软件界面截图）  6.支持视频画面在展示屏上显示的同时，教师在触摸屏上触控上下左右或推拉按钮，操作摄像机镜头运动，对操作时的局部画面进行拍摄。  7.系统支持对摄像机画面进行控制，无需登录后台网页，教师可在触摸屏上放大缩小摄像机画面，选择拍摄预置位或者设定预置位。支持不同摄像机的控制，教师切换摄像机画面时，系统同步切换控制通道。  8.系统支持对教师电脑的画面和声音实时采集，支持通过实训车的音箱外放教师电脑的声音，支持通过无线投屏方式，在其他大屏上显示教师电脑的画面并外放声音。  9.支持虚拟摄像机信号输出，方便结合腾讯会议、钉钉等第三方视频会议系统，满足远程互动教学。  10.支持远程操作与维护，通过浏览器访问录播主机即可进行操作控制以及参数设定。  11.为适应教室、户外多种场景的音频应用需求，系统提供音量、降噪、增益等多种音频参数设定。  12.支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率和网络使用率。  13.系统支持无线视频源的接入，可对该信号进行实时直播及录制。  14.系统支持对视频文件进行搜索、下载。  三、实操特写摄像机（实操特写摄像机包含于实训车内）  1.采用1/2.8 英寸、840万像素的UHD CMOS传感器，画质可达4K60FPS，并向下兼容1080P、720P等多种分辨率。  2.采用长焦镜头，支持20×光学变焦，广角端水平视场角达61.2°。  3.机身自带8个轻触按键，无需遥控器即可快速控制摄像机，功能包括：ZOOM操作，聚焦操作，亮度调整，菜单控制，图像冻结和模式切换。  4.设备自带全功能网页，可通过浏览器远程完成所有功能的配置和应用。  5.支持4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60 等信号格式。  6.支持对焦方式 自动或手动对焦。  7.照度 0.5Lux 。  8.快门 1/30s ~ 1/10000s 。  9.支持自动 , 室内，室外，一键式，手动，指定色温等白平衡模式。  10.支持HDR和背光补偿。  11.支持2D/3D数字降噪。  12.信噪比55dB。 | 58800 | 58800 | 无 |
| 7 | 烘干机 | 小天鹅、TH100-HL02T、无锡小天鹅股份有限公司 | 2 | 台 | 黄金56℃热泵干衣  564mm超薄微缝嵌入  360°自由柔烘不缠绕  健康空净级过滤毛屑  烘干除菌螨有效杀菌  清新空气去味除尘  羽绒服专烘蓬松柔软  电压220V  冷风功率550W  毛重55kg  箱体材质金属 | 4200 | 8400 | 无 |
| 8 | 洗手池 | 国产、定制、定制 | 1 | 个 | 台面为石英石，两个池位，配两个水龙头+角阀，底下用柜体封闭。 | 2997 | 2997 | 无 |
| 9 | 网络连接器 | 信锐、RS3320-28M-SI-24T-V2、深圳市信锐网科技术有限公司 | 1 | 台 | ▲1.千兆电口8个、千兆光口4个、1个Console口。  2.交换性能336 Gbps，包转发率27 Mpps。  3.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-20°C～70°C。  4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活地进行切换。  ▲5.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。（竞标时我单位提供截图证明材料）  6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。  7.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。  8.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度地减少端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。  9.支持MAC地址自动学习。  ▲10.为提高设备可靠性，支持M-LAG技术。（竞标时我单位提供截图证明材料）  ▲11.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。（竞标时我单位提供平台功能截图证明）  12.支持控制器统一管理，调试，运维。  ▲13.为禁止非法终端（例如私接路由器)接入，支持终端类型库，能自动识别PC电脑终端、路由器、监控摄像头终端设备等。（竞标时我单位提供终端类型识别库截图证明）  14.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。  15.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。  16.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。  ▲17.支持通过控制器平台对交换机端口进行开启与关闭。（竞标时我单位提供平台功能截图证明）  ▲18.支持安全状态页面中显示安全事件。（竞标时我单位提供功能截图证明）  19.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。  20.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。  ▲21.为实现远程运维，支持通过手机APP对交换机进行管理。（竞标时我单位提供功能截图证明） | 2300 | 2300 | 无 |
| 10 | 制度牌 | 国产、定制、定制 | 2 | 块 | 1.600mm\*800mm，图片收集，文字剪辑，文化排版。  2.面封装饰板，pvc板电脑激光切割刻板。  3.防潮处理，机械喷漆； 激光水平仪辅助安装，包工包料。 | 300 | 600 | 无 |
| 11 | 文化墙宣传 | 国产、定制、定制 | 12 | m2 | 1.图片收集，文字剪辑，文化设计排版。  2.面封装饰板，pvc板电脑激光切割刻板。  3.防潮处理，机械喷漆； 激光水平仪辅助安装，包工包料。 | 490 | 5880 | 无 |
| 12 | 搬运及修复 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 从3楼将原有的化妆台搬运至现在的实训室，搬走后，帮助修复墙上的腻子。 | 3000 | 3000 | 无 |
| 13 | 平板 | 联想、TB330FU、联想(北京)有限公司 | 42 | 台 | 操作系统：Android  存储容量：128GB  处理器型号：MTG G88  系统内存：8GB  CPU核数：其他  屏幕尺寸：10.95英寸  屏幕分辨率：1920×1200  WIFI功能：支持 | 1620 | 68040 | 无 |
| 14 | 路由器 | 华为、BB7 PRO、华为终端有限公司 | 2 | 台 | 1.无线速率：2.4GHz理论协商速率为688Mbps；5GHz理论协商速率为5765Mbps；理论协商速率总和6453Mbps。  2.无线频段：2.4GHz&5GHz，支持双频优选。  3.有线网络接口：WAN和LAN接口自适应：入户网线可以插任意一个网口，均可以上网。  4.4个（WAN/LAN自适应，10/100/2500M自适应速率的以太网接口）  5.频率范围：2.4GHz:2.4-2.483 GHz;5GHz:5.15-5.35 GHz, 5.725~5.85 GHz。 | 719 | 1438 | 无 |
| 15 | 冰箱 | 海尔、BCD-272WDCI、青岛海尔电冰箱有限公司 | 1 | 台 | 箱门结构：两门  总容积(L)：272  面板颜色：圣多斯银  面板材质：彩晶  能效等级：2级  压缩机：变频  制冷方式：风冷  控温方式：电脑控温  按键方式：触摸  重量(kg)：65  产品尺寸(宽\*高\*深)mm：578\*1722\*635  额定电压(V)：220  额定频率(Hz)：50  冷藏室容积(L)：178  冷冻室容积(L)：94  综合耗电量(kW·h/24h)：0.67  噪声dB(A)：38  冷冻能力(kg/12h)：4 | 3120 | 3120 | 无 |
| 16 | 打印机耗材 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 鼓架2个，废粉盒一个，油墨 3个。 | 560 | 560 | 无 |
| 17 | 手机支架 | 国产、定制、定制 | 6 | 个 | 1.7米+充电拍照遥控器+单小补光灯  拍摄长度180cm的  收纳长度仅28cm  360度全景物理云台  实心钢三角支架  远程遥控  双轴防抖手柄 | 168 | 1008 | 无 |
| 18 | 安装辅助材料 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 多媒体安装所需要的音箱线/信号线/音箱插头等线材一批，包含实训室设备安装调试费。 | 13692 | 13692 | 无 |
| **二、教室环境装饰** | | | | | | | | |
| 1 | 拆旧 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 | 1.指定垃圾存放点。拆除原石膏板吊顶电路、灯具、风扇 。  2.垃圾搬运及运输。  3.人工搬运材料及垃圾费。 | 50 | 4250 | 无 |
| 2 | 铝扣板吊顶 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 | 600\*600铝扣板 | 180 | 15300 | 无 |
| 3 | 埃特板边顶 | 国产、定制、定制 | 37 | m | 吊杆采用螺纹杆，间距900mm，主龙骨厚度为1、0mm，间距为900mm，次龙骨壁厚为0、6mm，次龙骨中心间距为300x600，安装埃特板的自功螺丝帽沉入板面0、5-1、0mm，但不使直面破损，内垫两层吸音棉，造型吊顶周边挂板采用18mm厚细木工板，板外侧覆单层9、5mm埃特板。 | 180 | 6660 | 无 |
| 4 | 墙面刮腻子乳胶漆 | 国产、定制、定制 | 150 | m2 | 1.基层处理。  2.刮腻子两遍。  3.净味内墙漆一底二面。  4.浅色漆不超过两色。 | 55 | 8250 | 无 |
| 5 | 墙上吊柜 | 国产、定制、定制 | 12 | m2 | 定制墙上储物吊柜，深度25公分，没有门扇。  1.板材采用优质三聚氰胺板制作，基材采用E1级优质环保刨花板，甲醛释放量2.5～2.7mg/100g，含水率12%，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。  2.五金配件：采用优质铰链，优质导轨；平滑度及滑动性好，承载力强，安全系数高。锁、连接件等所有五金件均通过国际标准盐雾测试18小时以上。  3.胶粘剂：胶粘剂：采用优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 | 1000 | 12000 | 无 |
| 6 | 窗帘盒 | 国产、定制、定制 | 8 | m | 16mm大芯板龙骨架，九厘夹板造型墙涂防火漆、辅料费、机械费等。 | 175 | 1400 | 无 |
| 7 | 窗帘 | 国产、定制、定制 | 16 | m | 包含轨道。布带。挂钩。以及相关的其他配件和辅料等，滑轨采用静音技术，滑轨所用材料的硬 度指标达到国标要求，摩擦系数0.01。  一、窗帘材质\*成分：阻燃涤纶，1.经向和纬向承受25磅的拉伸强度。2.光照色牢度：达到4级，保证产品不褪色。3.干/湿摩擦：3级。  二、窗帘性能1.窗帘进行防水、防腐、防蛀和防尘处理，能防止尘螨及霉菌等，帘布不易吸附灰尘、天气干燥也不带静电，防潮防霉。耐化学性，且具有抗虫蛀功能。2.帘布经过特殊定型处理、洗涤后不变形。3.表面无明显疵点，包括破洞、跳纱、油污等。4.水洗色牢度：洗涤五次色牢度在3级以上，即肉眼观看无明显色差。5.光照色牢度按国家标准测试方式，3个月中阳光直射部位的面料颜色无明显变化。6.防紫外线、绿色环保无污染、可水洗干洗、无毒无味无挥发且隔热、吸音效果，满足国家相关消防和环保要求。  三、\*阻燃性能1.阻燃：布面无异味、不发硬、不变潮、不析粉（LOI34，达到国家GB20286:2006阻燃一级），阻燃性永久不丢失（洗涤50次以后阻燃效果不改变）。2.多次洗涤仍保持阻燃性能（洗涤50次以后阻燃效果不改变）。3.GB20286-2006, LOI=33%～40%（经50次水洗) 。4.产品通过GB20286-2006国家阻燃1级标准，氧指数32％、续燃时间5秒、平均阴燃时间5秒、平均损毁长度150mm、烟密度15、耐水洗50次。 | 180 | 2880 | 无 |
| 8 | 给水排水 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 5管排水25pvc给水管60米开挖打卡回填 | 3800 | 3800 | 无 |
| 9 | 拉主电 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 10平方电线拉到教室 | 3000 | 3000 | 无 |
| 10 | 配电箱 | 国产、定制、定制 | 1 | 个 | 1.配电箱（柜）的生产制造符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251、4 对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。  2.配电箱（柜）、开关箱安装使用符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。  3.配电箱（柜）、开关箱分设N 线、PE 线端子板，进出线通过端子板做可靠连接。N 线端子板与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线通过N 线端子板连接；PE 线通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接采用电气连接，电气连接点的数量比箱体内回路数量多2 个，1 个为PE 线进箱体的连接点，1 个为重复接地的连接点。  4.电器元件选用符合GB/4048、2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 | 600 | 600 | 无 |
| 11 | 强电布线 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 | 除特殊要求外，暗盒之间的距离至暗盒之间的距离为10mm；16mm的PVC管开槽深度20mm，20mm的PVC管开槽深度25mm，线槽外观横平竖直，大小均匀；电缆走线桥架螺丝固定，接口处采用专用的对接设备达到无缝接口；直管管径利用率50%～60%，弯管管径利用率为40%～50%；暗管直线敷设长度超过30米时，中间加装过线盒，暗管弯曲半径不小于该管外径的6-10倍；暗管内没有各种线缆接头。 | 130 | 11050 | 无 |
| 12 | 五孔插座 | 国产、定制、定制 | 14 | 套 | 五孔插座 | 40 | 560 | 无 |
| 13 | 漏电断路器 | 国产、定制、定制 | 8 | 个 | 包括人工安装费、辅料费、机械费等超出另外计算 | 110 | 880 | 无 |
| 14 | 单联单控开关 | 国产、定制、定制 | 2 | 套 | 单联控开关 | 40 | 80 | 无 |
| 15 | 筒灯 | 国产、定制、定制 | 36 | 盏 | 12W筒灯  1.采用2835LED芯片，发光均匀，流明度高，光色一致性好，光衰小，显指高，寿命更长。  2.采用阻燃电源盒，绝缘套管有效保护电线，防止短路及损坏，接口处用4颗螺丝固定电路板，有效防止断线或接触不良。  3.灯面采用三菱V级防眩目PMMA透镜，晶莹剔透，透光率好，并可有效防眩目。 | 80 | 2880 | 无 |
| 16 | LED灯 | 国产、定制、定制 | 8 | 个 | 含教室所需要的装饰吊灯12个，光源充足，灯光柔和，保护视力。LED工艺： 喷漆磨砂光。 《60CM\*60CM LED大灯或直径60CM的LED大灯》。白光。带光源电压： 111V～240V（含）功率： 21W（含)-30W. PMMA高透光率灯罩灯身辅材质： 高温烤漆两遍。白色做底漆再喷彩色。 优质亚克力板ABS+五金底盘质保2年，产品符合GB24906-2010和GB 17743-2007的标准。包括人工安装费、辅料费、机械费等。 | 200 | 1600 | 无 |
| 17 | 垃圾清运及工程保洁 | 国产、定制、定制 | 85 | m2 | 垃圾清运及工程保洁 | 30 | 2550 | 无 |
| **三、洗衣房** | | | | | | | | |
| 1 | 屋顶彩钢瓦 | 国产、定制、定制 | 25 | m2 | 人工加装彩钢瓦 | 180 | 4500 | 无 |
| 2 | 铝扣板 | 国产、定制、定制 | 24 | m2 | 600\*600铝扣板龙骨吊杆人工安装 | 180 | 4320 | 无 |
| 3 | 强电布线 | 国产、定制、定制 | 24 | m2 | 除特殊要求外，暗盒之间的距离至暗盒之间的距离为10mm；16mm的PVC管开槽深度20mm，20mm的PVC管开槽深度25mm，线槽外观横平竖直，大小均匀；电缆走线桥架螺丝固定，接口处采用专用的对接设备达到无缝接口；直管管径利用率50%～60%，弯管管径利用率为40%～50%；暗管直线敷设长度超过30米时，中间加装过线盒，暗管弯曲半径不小于该管外径的6-10倍；暗管内没有各种线缆接头。 | 130 | 3120 | 无 |
| 4 | 给水排水 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 进排水安装 | 3800 | 3800 | 无 |
| 5 | 挖排水沟 | 国产、定制、定制 | 15 | 米 | 人工开挖，400mm宽，土头装车外运。 | 260 | 3900 | 无 |
| 6 | 成品排水沟 | 国产、定制、定制 | 10 | 米 | 红砖，水泥沙浆，人工，单面批灰，压光，水沟两边回填水泥沙浆。 | 180 | 1800 | 无 |
| 7 | 水沟底部水泥沙浆硬化 | 国产、定制、定制 | 10 | 米 | 水沟底部用水泥沙浆做硬化，表面压光，做好排水坡度。 | 120 | 1200 | 无 |
| 8 | 水沟盖板 | 国产、定制、定制 | 10 | 米 | 镀锌铁质盖板，300\*600mm。 | 220 | 2200 | 无 |
| 9 | 主电 | 国产、定制、定制 | 1 | 项 | 30米10平方两厢电 | 1800 | 1800 | 无 |
| 10 | 墙面漆 | 国产、定制、定制 | 60 | m2 | 防锈喷漆 | 50 | 3000 | 无 |
| 11 | 配电箱 | 国产、定制、定制 | 1 | 个 | 配电箱（柜）、开关箱分设N 线、PE 线端子板，进出线通过端子板做可靠连接。N 线端子板与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线通过N 线端子板连接；PE 线通过PE 线端子板连接。 | 650 | 650 | 无 |
| 12 | 五孔插座 | 国产、定制、定制 | 5 | 套 | 五孔插座 | 60 | 300 | 无 |
| 13 | 单联单控开关 | 国产、定制、定制 | 1 | 套 | 单联单控开关 | 50 | 50 | 无 |
| 14 | 铺地砖 | 国产、定制、定制 | 25 | ㎡ | 办公室地面新铺瓷砖，人工，材料，水泥，沙，材料的运输，搬运。 | 200 | 5000 | 无 |
| 15 | 铝合金窗 | 国产、定制、定制 | 3 | ㎡ | 开一扇铝合金窗 | 1000 | 3000 | 无 |
| 16 | LED灯盘 | 国产、定制、定制 | 2 | 个 | 600\*600明装吸顶灯，白光，人工安装 | 200 | 400 | 无 |
| 17 | 防盗门 |  | 1 | 樘 | 入户防盗门，900×2100mm | 2200 | 2200 | 无 |
| 总报价（人民币大写）： **贰拾玖万捌仟玖佰陆拾伍元整**（￥： **298965.00**元） | | | | | | | | |
| 交货时间：自签订合同之日起45个日历天内安装调试完毕并通过初步验收 | | | | | | | | |
| 交货地点：采购人指定地点 | | | | | | | | |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”“数量”“单位”“单价”“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

谈判供应商名称（盖章）：广西南宁溶洽科技有限公司

报价时间：2025年7月24日